***Номенклатура полиэфирных паст RADOPAST®***

*Пример обозначения цветных паст для ненасыщенных полиэфирных смол и гелькоутов*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Индекс типа основы пасты | концентрация пигментов масс.% | Индекс цвета | Номер рецептуры |
| *1* | *2* | *4* |  |
| *обязательный* |  | *обязательный* | *обязательный* |

***1.Тип основы пасты***

*T- на ненасыщенном терефталевом полиэфире*

*А- на ненасыщенном ортофталевом полиэфире*

*S – на комбинации насыщенных полиэфиров, бесстирольная*

***2.Концентрация пигментов***

*массовая концентрация пигментной части, %. Может не указывается, в случае, если паста изготовлена по каталогу* ***RAL***

***3. Индекс цвета и номер рецептуры***

*Выбирается из комбинации параметров, см. таб:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Индекс цвета | Цвет | Номер рецептуры |
| W | белый | 100-109 |
| GR | серый | 110-189 |
| BL | черный | 190-199 |
| R | красный, оранжевый, маджента | 200-299 |
| Y | желтый | 300-399 |
| G | зеленый | 400-499 |
| B | голубая, синяя | 500-599 |
| V | фиолетовая | 600-699 |
| BR | коричневая, бежевая | 700-799 |