**Разбавители для ЛКМ марки RADICS**

Разбавители выпускаются для полиуретановых ЛКМ в фасовке 10л

|  |  |
| --- | --- |
| **Марка разбавителя** | **Описание** |
| **S101** | Рекомендуется для получения требуемой рабочей вязкости полиуретановых ЛКМ- грунтов, лаков и эмалей |
| **S302** | Рекомендуется для получения требуемой рабочей вязкости нитроцеллюлозных ЛКМ- лаков и эмалей |
| **S403** | Рекомендуется для получения требуемой рабочей вязкости акриловых ЛКМ- грунтов, лаков и эмалей |